Vedlegg B - 1

Krav til teknisk forprosjekt for kommunale anlegg

Teknisk plan må ta utgangspunkt i VA-norma til kommunen, og bør minst innehalde:

* Informasjon om omfang av tiltak t.d.:
	+ generell info om bakgrunn
	+ planlagt løysing
	+ ansvarleg søkjar
	+ tidsplan
* Oversiktsplan av heile området,  slik at ein veit at alle tomter er ivareteke (også evt nye felt)
	+ plan /kart må vise kommunal leidning med tilkoplingspunkt og omsøkte stikkleidningar
	+ trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt (trykktap/forhold på leidningsnettet)
* Planlagte anlegg vist med:
	+ terrenginngrep
	+ påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar
	+ kumplasseringar
	+ alle stoppekranar etc.
* Lengdeprofil som viser:
	+ terrenghøgder
	+ anteke kote topp vassleidning i kummar (overdekning eller varmekabel?)
	+ anteke kote innvendig botn avløps-/spillvannsledning i kummer
	+ fallforhold
* Vedlikehald:
	+ plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling
	+ dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette
* Ansvar:
	+ Tinglyst grunnavtalar for omsøkt trase’
* Anna:
	+ Behov for grøftestengslar skal vurderast
	+ vurdering av overvassløysingar
	+ vurdering av behov for brannvassdekning i området